**ZAŁĄCZNIK nr 2- Specyfikacja oferowanego samochodu**

Pojemność silnika - nie mniejsza niż 2200 nie większa niż 3200 cm3 TAK/NIE

Moc - min. 130 KM TAK/NIE

Silnik spełniający europejski standard emisji spalin EURO 5 TAK/NIE

Skrzynia biegów manualna TAK/NIE

Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. TAK/NIE

Układ hamulcowy tarczowy ze wspomaganiem hamowania ABS. TAK/NIE

(dopuszcza się zastosowanie bębnów z tyłu)

Koła na felgach stalowych z oponami letnimi. TAK/NIE

Pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów. TAK/NIE

Zawieszenie: wzmocniony tył TAK/NIE

WYPOSAŻENIE:

-fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa TAK/NIE

-siedzenie kierowcy z regulacja wysokości oraz lędźwi i podłokietnikiem TAK/NIE

-elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka TAK/NIE

-elektrycznie opuszczane szyby TAK/NIE

-centralny zamek z pilotem TAK/NIE

-światła przeciwmgłowe przednie TAK/NIE

-klucz elektroniczny (immobiliser) TAK/NIE

-komputer pokładowy TAK/NIE

-tachograf cyfrowy TAK/NIE

-klimatyzacja na całą przestrzeń pasażerską (przód i tył), dodatkowy parnik z rozprowadzeniem centralnym TAK/NIE

-ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej (przód i tył), niezależne Webasto powietrzne min. 3,5 kW, TAK/NIE

-hak holowniczy TAK/NIE

-fotele min. 17 szt., fotele w przestrzeni pasażerskiej z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami oraz skrajnym podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa, TAK/NIE

- fotele montowane w kierunku jazdy TAK/NIE

- podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną na całej powierzchni w kolorze czarnym TAK/NIE

- tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej (przedniej i tylnej) TAK/NIE

- tapicerowana podsufitka TAK/NIE

- tapicerowane nadkola TAK/NIE

- pełne przeszklenie nadwozia, szyby wklejane, stałe przyciemnione TAK/NIE

- boczki niskie tapicerowane materiałem siedzeniowym TAK/NIE

-luk dachowy szklany, uchylny TAK/NIE

-młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych TAK/NIE

-izolacja termiczno - dźwiękowa grubości min. 10 mm TAK/NIE

-światła obrysowe TAK/NIE

-przegroda za fotelem kierowcy TAK/NIE

-poręcze ułatwiające wsiadanie, stopień boczny TAK/NIE

- dodatkowo komplet opon zimowych. TAK/NIE

- dodatkowa gaśnica 2 kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczka TAK/NIE

Adres autoryzowanego serwisu dealera oferowanego samochodu położonego w odległości do ….. km od siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6 liczone najkrótszą drogą publiczną:

.............................................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 ( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................