{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,2,38,10],[2,1,2,10],[4,1,4,10],[0,1,0,10],[32,2,32,10],[33,2,33,10],[34,2,34,10],[36,2,36,10],[37,2,37,10],[17,1,17,10]]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ZP/3/2013"]
[]
[" ","ZP/3/2013 „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W ROKU 2013 NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE” - PRZEDMIAR"]
[]
["A)","Szacunkowa ilość metrów kwadratowych nawierzchni bitumicznych dla etapu I wynosi:"]
[]
[1,"W1 ","dla A1 ",176]
[2,"W2","dla A2",120]
[3,"W3","dla A3",164]
[4,"W4","dla B1",96]
[5,"W5","dla B2",46]
[6,"W6","dla B3",176]
[7,"W7","dla C1",48]
[8,"W8","dla C2",78]
[9,"W9","dla C3",508]
[10,"łącznie ",null,1412]
[]
["B)","Szacunkowa ilość metrów kwadratowych nawierzchni bitumicznych dla etapu II wynosi:"]
[]
[1,"W1 ","dla A1 ",88]
[2,"W2","dla A2",60]
[3,"W3","dla A3",82]
[4,"W4","dla B1",48]
[5,"W5","dla B2",23]
[6,"W6","dla B3",88]
[7,"W7","dla C1",24]
[8,"W8","dla C2",39]
[9,"W9","dla C3",254]
[10,"łącznie ",null,706]
[" "]
[12,"gdzie"]
[13]
[14,"A","nakładka nawierzchni"]
[15,"B","nakładka nawierzchni z zaklinowaniem podbudowy"]
[16,"C","nakładka nawierzchni z wymianą podbudowy"]
[17]
[18,"A1","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 4 cm"]
[19,"A2","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 5 cm"]
[20,"A3","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 6 cm"]
[]
[21,"B1","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 4 cm z zaklinowaniem podbudowy"]
[22,"B2","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 5 cm z zaklinowaniem podbudowy"]
[23,"B3","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 6 cm z zaklinowaniem podbudowy"]
[]
[24,"C1","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 4 cm z wymianą podbudowy"]
[25,"C2","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 5 cm z wymianą podbudowy"]
[26,"C3","cena brutto za 1 m2 dla grubości nawierzchni 6 cm z wymianą podbudowy"]
[" "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}