

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej  **w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych**

* 1. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod Główny CPV

32322000-6 Urządzenia multimedialne

Kod dodatkowy CPV

30213100-6 Komputery przenośne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 Systemy operacyjne

30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

30191400-8 Niszczarki

* 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu   
     o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Elementy przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** |
|  | Komputer przenośny – 3 sztuki | Dysk 256 GB Procesor    Intel Core i3 -1005G1 Pamięć RAM  8 GB Układ graficzny    Intel UHD Graphics Ilość portów    3 Ekran Antyrefleksyjna powłoka, matryca IPS, rozdzielczość 1920x1080, przekątna 15,6 Klawiatura numeryczna, Akumulator     Litowo Jonowy, 3 ogniwowy, 9h Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi Wymiary i waga 23,50 x 36,00, waga1,8 kg  Oprogramowanie Windows, Microsoft Office Standard EDU – 3 sztuki Typ licencji: edukacyjna, Wersja produktu: pudełkowa: elektroniczna, Rodzaj licencji: wieczysta |
|  | Monitor interaktywny – 5 sztuk | Przekątna 65”  Rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840x2160)  Podświetlenie matrycy Direct LED  Kontrast Min.4000  Żywotność panelu 50 000 h szyba hartowana  Ilość punktów dotyku i technologia 20, IR  Rejestracja palec  Moduł Android 4K, RAM 4 GB, ROM 32GB  Porty USB 3 porty USB  Komunikacja bezprzewodowa WiFi, Bluetooth  Statyw jezdny. Obciążenie do 80kg, regulacja wysokości montażu ekranu, kółka z możliwością blokady |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne /kserokopiarka/-1sztuka | Urządzenie wielofunkcyjne Monochromatyczne ( Kopiarka, Skaner , Drukarka)  Technologia Laserowa  Szybkość kopiowania, druku min. 22 str./min. A4  Szybkość skanowania do 45 obrazów/min.  Rozdzielczość skanowania Maks. 600 x 600 dpi  Rozdzielczość drukowania 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi  Format papieru A5-A3 gramatura 60–220 g/m2  Automatyczny druk dwustronny A5-A3, 60-209 g/m2  Automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów, pojemność 100 arkuszy A6-A3, 35-163 g/ m2,  1 Kaseta na papier 500 arkuszy A5-A4, 60-220g/m2  1 Kaseta na papier 500 arkuszy A5-A3, 60-220g/m2  Podajnik boczny na 100 arkuszy A6-A3 ,własne formaty; 60–220 g/m2  Ilość kopii 1-9 999  Wydajność sekcji obrazowania 80 000 stron/ 600 000 stron (Bęben/Wywoływacz)  Toner polimeryzowany Simitri® HD o wydajności 23 000 stron  Oryginalna Podstawa pod urządzenie |
|  | Niszczarka dokumentów- 1 sztuka | Cięcie Kawałki : szer 4 -4,5 mmm, dłg. 30mm,  Wydajność cięcia Arkusz 80g/m2 – 20-22  Pojemność kosza 100l  Poziom głośności Ca.56 dB  Niszczone materiały: Papier, zszywki, karta kredytowa , CD |

4. Sprzęt został opisany przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalny jest sprzęt posiadający parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

5. Sprzęt winien być fabrycznie nowy i kompletny (z pełnym okablowaniem) oraz oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta.

5. Oferent podaje producenta, nazwę ,numer katalogowy i symbol oferowanego sprzętu.

6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zainstalować /jeżeli sprzęt wymaga indstalacji/ do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 28, 16-020 Czarna Białostocka.