**Część III – Opis przedmiotu zamówienia Części nr 2**

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontowych, malarskich i okładzinowych w pomieszczeniach wydzielonych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku, Sp. z o.o., przy ul. Hubalczyków 1, w Słupsku.

1. **Zamówienie należy zrealizować w terminie:** do **90 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. **Zakres robót budowlanych remontowych obejmuje:**

**Część nr 2 SZPITAL W SŁUPSKU:**

**I. BUDYNEK D II PIĘTRO O/Chirurgiczny Ogólny dla dzieci - załącznik nr 8**

1. Zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg.
2. Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń.
3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.
4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów.
6. Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
7. Przeszlifowanie i malowanie olejne stolarki drzwiowej - ościeżnic o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne.
8. Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych.

**II. BUDYNEK A V PIĘTRO L O/Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - załącznik nr 6**

1. Zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg.
2. Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń.
3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.
4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów.
6. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
7. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje.
8. Wykładziny ścienne winylowe w salach łóżkowych.
9. Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych.

**III. BUDYNEK A V PIĘTRO P O/Chirurgii Naczyniowej** ~~Ogólnej~~ **- załącznik nr 7**

1. Zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg.
2. Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń.
3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.
4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów.
6. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
7. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje.
8. Wykładziny ścienne winylowe w salach łóżkowych.
9. Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych.

**IV. SZPITAL BUDYNEK C I PIĘTRO SOR - załącznik nr 11**

1. Zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg.
2. Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na ścianach pomieszczeń.
3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.
4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów.
6. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
7. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
8. Przeszlifowanie i przemalowanie olejne stolarki drzwiowej - ościeżnic o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne.
9. Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych.

**V. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII - załącznik nr 9, 10**

1. Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią.
2. Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na ścianach i sufitach pomieszczeń.
3. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe.
4. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów.
6. Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian.
7. **UWAGI OGÓLNE:**

Malowanie ścian w pomieszczeń remontowanych wykonać z farb zmywalnych do pełnego krycia.

Przedmiotowe prace budowlane remontowe – malarskie należy realizować zgodnie z opisem robót, w lokalizacjach wskazanych w załącznikach oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, zasadami sztuki budowlanej.

Prace malarskie powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym przez producentów materiałów. Malowanie ścian w pomieszczeń remontowanych wykonać z farb zmywalnych do pełnego krycia o podwyższonych parametrach na zmywanie, ścieranie i zużycie.

W salach chorych należy wykonać zabezpieczenie ścian poprzez przyklejenie pasów z wykładziny PCV na wysokość łóżek w celu zabezpieczenia ścian przed otarciami.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych.

**Wszystkie użyte do wykończenia wnętrz materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne dopuszczające użycie je do użytku w obiektach służby zdrowia, szpitalach, powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich na terenie Polski.**

**4. WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Wykonawca zabezpieczy istniejące powierzchnie ścian, sufitów i podłóg oraz urządzenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas wykonywania prac objętych zakresem umowy.
2. Wykonawca zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ na terenie szpitala.
3. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje i urządzenia,   
   a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia podczas wykonywania robót. jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz do ich naprawienia na własny koszt.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji umowy;
5. Zabezpieczy obszar wykonywania prac w sposób gwarantujący utrzymanie czystości w pozostałym obszarze działającej jednostki.
6. Przed przystąpieniem do pracy, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem KO przy udziale Kierownika DET lub Dyrektora ds. Technicznych Harmonogram realizacji prac w sposób nie kolidujący z codzienną pracą jednostki.