**ZMIENIONY Załącznik nr 4a do SIWZ**

**FORMULARZ TECHNICZNY OFEROWANYCH WYROBÓW**

**DO ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 3**

UWAGA!!!

W formularzu technicznym w kolumnie „oferowane urządzenie” należy wypełnić każdy wiersz tabeli, wpisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. nazwę producenta, nazwę urządzenia i symbol produktu oraz wymagane parametry oferowanych urządzeń poprzez wpisanie słów: „Tak”/„Spełnia” lub podanie parametrów technicznych oferowanego wyrobu.

Oferty, które nie będą spełniały niniejszego wymagania zostaną ODRZUCONE na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Opis produktu (minimalne wymagania konieczne)** | **OFEROWANE URZĄDZENIA** |
| **Producent/****nazwa/symbol** (karta katalogowa w załączeniu) | **Parametry**(należy wpisać TAK/Spełnia lub podać parametry techniczne  | **Okres gwarancji**(należy wpisać w przypadku gdy gwarancja producenta udzielona jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy) |
| 1. | **KIOSK MULTIMEDIALNY WRAZ Z MONTAŻEM** | **1 szt.** | 1. **Parametry techniczne:**
2. **Typ urządzenia:** kiosk multimedialnyo budowie jednolitej, monolitycznej lub modułowej;
3. **materiał wykonania:** stal, aluminium, plexi (dozwolona jest również dowolna kombinacja wszystkich lub niektórych spośród wyżej wymienionych materiałów);
4. **wysokość:** od 160 cm do 200 cm (+/- 5 cm);
5. **grubość urządzenia( w obudowie):** od 7 cm do 20 cm (+/- 2 cm);
6. **szerokość:** od50 cm do 100 cm (+/- 10 cm);
7. **wymiary podstawy:** od 50 cm do 100 cm (+/- 10 cm);
8. **waga:** od 50 kg do 80 kg (+/- 5 kg).
9. **kolor:** biały
10. **Minimalne wymagania co do jednostki centralnej:**
11. **procesor:** co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości taktowania minimum 2.60 GHz,
12. **płyta:** zintegrowana lub niezintegrowana,
13. **pamięć:** nie mniejsza niż 4GB RAM,
14. **pojemność dysku:** HDD SSD 120 GB,
15. **zasilacz:** co najmniej 90W,
16. **głośniki:** stereo, ze wzmacniaczem,
17. **karta sieciowa**: szybkość transmisji co najmniej10/100/1000 Mb/s,
18. **gniazda zewnętrzne:** Ethernet oraz USB,
19. **wyświetlanie:** za pomocą monitora dotykowego lub monitora z nakładką dotykową w technologii Infrared z funkcją multitouch (dwa punkty dotyku), orientacja ekranu – pionowa;
20. **monitor:** co najmniej 32”,
21. **interaktywny czujnik zbliżeniowy.**
22. **język wyświetlania zawartości: polski, angielski, rosyjski, arabski**
23. **Zamawiający dopuści urządzenie posiadające następujące akcesoria dodatkowe:**
24. kamera HD,
25. czytnik kodów kreskowych,
26. czytnik kart chipowych,
27. czytnik kart magnetycznych,
28. drukarka termiczna,
29. uchwyty na ulotki i prospekty.

**UWAGA:** dostawa powyższych urządzeń nie należy do wymagań koniecznych stawianych wykonawcy.1. **MONTAŻ:**
* Wykonawca musi zapewnić montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z rysunkami – załącznik 1c), z wykorzystaniem kompletu niezbędnego okablowania i/lub urządzeń bezprzewodowych wraz z dokonaniem niezbędnej konfiguracji,
* Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oprogramowania, sprzętu dodatkowego oraz dokumentacji zgodnie z zapisami pkt **1) i 2)** opisu produktu.
 |  |  |  |

……………………………., dnia …………….. ………………………………………………

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy