Zambrów, dnia 10 czerwca 2019 r.

Org.2630.3.1.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wójt Gminy Zambrów, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro przez Urząd Gminy Zambrów (zgodnie z zarządzeniem nr 86/VI/14 Wójta Gminy Zambrów z dnia 30 maja 2014 r.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie:

**„**Dostawa używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porytem-Jabłoni**”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Zambrów

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

tel. 86 271 46 16

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Gminy Zambrów używanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Samochód i wyposażenie muszą spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku 1 do zapytania ofertowego. Serwis pojazdu musi być realizowany przez punkty serwisowe znajdujące się na terenie Polski.

2. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy niezwłocznie po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w dniu odbioru samochodu.

4. Jeżeli do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować je jako informacje uściślające opis przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

Do oferowanego samochodu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy przedmiotu zamówienia co najmniej następujące dokumenty:

- karta pojazdu

- inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu

- samochód winien posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim, instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim zarówno pojazdu jak i innych elementów wyposażenia pojazdu, dokument potwierdzający opłaconą składkę ubezpieczeniową AC i OC na okres nie krótszy niż 30 dni w terminie przejazdu na trasie siedziba Wykonawcy — siedziba Zamawiającego.

5. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), a sprzęt gaśniczy i ratowniczy dostarczony z pojazdem powinien spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i międzynarodowych.

1. PODWOZIE:

* rok produkcji samochodu, nie starszy niż 2008 r.,
* udokumentowany przebieg, nie większy niż 200 000 km,
* moc silnika, nie mniej niż 110 KM,
* DMC pojazdu, nie więcej niż 3500 kg (gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej),
* kabina jednomodułowa 4 drzwiowa (min. 6 osobowa),
* skrzynia biegów manualna,
* hak holowniczy kulowy z tyłu pojazdu,
* kolor pojazdu czerwony,
* kolor zderzaków i błotników biały,
* kolor podwozia czarny,
* oznakowanie i wyposażenie w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla poj. uprzywilejowanego (specjalny, pożarniczy),
* samochód bezwypadkowy,
* sprawny technicznie, brak oznak korozji,
* urządzenie akustyczne (sygnały dźwiękowe) z modulatorem i możliwością podawania komunikatów głosowych, głośnik o mocy min. 200 Wat.
* ogrzewanie postojowe kabiny załogi (WEBASTO),
* zamontowany radiotelefon przewoźny z zaprogramowanymi kanałami pow. zambrowskiego,
* oświetlenie niezależne kabiny załogi,
* indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
* w dniu przekazania zatankowany zbiornik paliwa do pełna.

1. ZABUDOWA POZARNICZA:

* zabudowa kontenerowa (w układzie skrytek 2+2+1)
* konstrukcja zabudowy wykonana z materiałów odpornych na korozję, z możliwością regulacji półek,
* zabudowa skrytek z aluminium anodowanego,
* żaluzje wodo i pyłoszczelne z aluminium anodowanego (naturalny kolor, niemalowane), zamykane jednym kluczykiem,
* oświetlenie pola pracy i skrytek (LED),
* dach pojazdu wykonany w formie podestu roboczego z materiału antypoślizgowego,
* na dachu mocowanie węży ssawnych W-75, zamocowane 3 przęsła drabiny nasadkowej, spełniająca normy PN-EN 1147 (drabina posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP – zakupiona przez dostawcę),
* skrzynka sprzętowa zamykana na dachu pojazdu na sprzęt podręczny (tłumice, łopatę, szczotkę, szpadel, łom, bosak, itp.),
* drabina do wejścia na dach w wykonaniu przeciwpoślizgowym,
* wysuwany pneumatyczny maszt oświetleniowy, zasilany z instalacji pojazdu, 2 lampy LED, strumień światła min. 14 000 lumenów każda, zasilanie prądem z agregatu prądotwórczego nim. 2 kW (nowy, zakupuje dostawca),
* zamontowana belka świetlna z osłoną przeciw uderzeniową,
* po każdej stronie pojazdu po 2 światła błyskowe niebieskie LED (przód tył, boki),
* pompa pływająca o wydajności min. 800 l./min. (zakupuje dostawca),
* numery operacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* mocowanie na węże tłoczne W-75 i W-52 po min. 6 szt.,
* mocowanie sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, po dostarczeniu go przez wykonawcę,
* agregat wodny wysokociśnieniowy, o wydajności min. 40 l./min. przy ciśnieniu min. 40 bar, połączony z linią szybkiego natarcia zakończony prądownicą wodną wysokociśnieniową z regulacją strumienia, (nowy z fabryczną gwarancją),
* dostęp i obsługa agregatu z tyłu pojazdu,
* zbiornik wody min. 300 l. kompozytowy, przelewowy, napełnienie zbiornika nasadą W-75, zawór umożliwiający opróżnienie zbiornika.

1. **Kryterium wyboru** – najniższa cena brutto. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość kwoty 30 000 Euro Zamawiający unieważni zapytanie.
2. **Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:**
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz dołączyć informację szczegółową dot. oferowanego samochodu w sekretariacie Urzędu Gminy w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 19.
4. Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2019 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. w siedzibie zamawiającego pok. 19.
5. Termin realizacji dostawy do siedziby zamawiającego do dn. 30.08.2019 r.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zamówienia bez podania przyczyn.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Bogdan Pac, pokój Nr 19 w godz. 7:00-15:00 tel. 86 271 46 16 wew. 15
9. **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Urząd Gminy Zambrów z siedzibą  
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 46 16* reprezentowany przez *Wójta Gminy Zambrów;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w *Urzędzie Gminy Zambrów*jest ***Pani Magdalena Grzymek, kontakt: biuro@kowalczyk.pro****;*
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ***Org.2630.3.1.2019*** pn. „**Dostawa używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porytem-Jabłoni”**prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca, podwykonawca i podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

1. **Załączniki:**
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór Umowy.