Zambrów, dnia 10.07.2019 r.

Rrg.271.16.2019

**Ogłoszenie nr 571923-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.**

**Gmina Zambrów: „Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty w gminie Zambrów. Część I: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok. Część II: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń”  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**   
**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zambrów, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Fabryczna  3 , 18-300  Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. , e-mail rrg@ugzambrow.pl, faks .   
Adres strony internetowej (URL): http://www.ugzambrow.pl/   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa   
**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):   
**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie   
http://www.bip.ugzambrow.pl/

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie   
http://www.bip.ugzambrow.pl/

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres   
**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
Adres:   
**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** „Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty w gminie Zambrów. Część I: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok. Część II: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń”   
**Numer referencyjny:** Rrg.271.16.2019   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**   
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty w gminie Zambrów. Część I: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok. Część II: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń” 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA 2 CZĘŚCI: 1) CZĘŚĆ I: Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok na działce nr 94/3 i 103/2 UWAGA: demontaż starego ogrodzenia i istniejących urządzeń zabawowych dokona Zamawiający. Zakres robót: 1) Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urządzeń. 2) Korytowanie wytyczonej strefy bezpiecznej i strefy pod kostką betonową. 3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych z urządzeniami zabawowymi, urządzeniami fitness, małą architekturą oraz tablicami regulaminowymi. 4) Montaż ogrodzenia panelowego. 5) Wykonanie nawierzchni amortyzującej wg. rysunku. 6) Wykonanie nasadzeń. 7) Uzupełnienie brakującej darni (w okolicy urządzeń zabawowych). 8) Prace porządkowe. PRACE ZIEMNE: Korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną z piasku i kostkę betonową, kopanie dołów pod nowe fundamenty urządzeń, betonowanie. Wyrównanie terenu po wykopach pod fundamenty, uzupełnienie brakującej darni poprzez wysiew nasion, wykonanie nasadzeń, prace porządkowe. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: Teren przeznaczony pod montaż huśtawki wahadłowej dwu stanowiskowej i pod zestawy zabawowo sprawnościowe wykorytować i wysypać piaskiem. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Musi to być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ: Informacje podstawowe: 1) Elementy zabawowe – powinny posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa. 2) Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 3) Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4) Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. Charakterystyka szczegółowa urządzeń została zawarta w kartach katalogowych urządzeń. Projektuje się posadowienie i montaż następujących urządzeń: Plac zabaw: a) Zestaw zabawowy - 1 szt. b) Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i z siedziskiem LLDPE dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. c) Tablica regulaminowa placu zabaw – 1 szt. Elementy konstrukcyjne stalowe (słup ocynkowany ogniowo), tablica wykonana z blachy. d) Zestaw sprawnościowy – 1 szt. e) Trampolina ziemna 150 x 150 cm – 1 szt. f) Ławka z oparciem np. Owieczka – 2 szt. g) Ławka z oparciem np. Panda – 1 szt. h) Kosz na śmieci – 1 szt. Siłownia zewnętrzna: a) Wyciąg górny dla niepełnosprawnych b) Biegacz wolnostojący c) Motyl integracyjny d) Prasa nożna hydrauliczna e) Wahadło pojedyncze f) Wioślarz wolnostojący g) Tablica regulaminowa siłowni h) Kosz na śmieci Strefa rekreacji: a) Stół betonowy do ping ponga b) Stół betonowy do szach i chińczyka – dopuszcza się rozwiązanie pojedyncze lub dwa połączone stoły w jeden c) Ławki z oparciem – 4 szt. d) Nasadzenia zieleni: 45 szt. żywotnika w odmianie ‘Smaragd’ o wys. min. 50 cm. Ogrodzenie panelowe – 137,66 mb Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli o wysokości całkowitej 1,00 m o rozstawie osiowym słupków 2,58 m. Słupek panelowy 40x60. Grubość drutów 4 mm. Elementy ogrodzenia panelowego powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe w kolorze antracyt. Panele ogrodzeniowe pozbawione górnych końcówek drutów (grzebienia). Obejmy montażowe systemowe dostosowane do montażu paneli. Słupki i przęsła wykonane z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Furtki wyposażone w komplet zawiasów regulowanych, klamkę, zamek. Furtki powinny się otwierać w stronę placu zabaw (do wewnatrz). Nawierzchnia z kostki betonowej: projektuje się utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland szara z mikrofazą, która będzie posadowiona na równi z poziomem 0. Plac zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zabawowych, materiałów z których są wykonane zabawki, nawierzchni na których stoją urządzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw. Wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń do zabaw oraz ćwiczeń Zainstalowane urządzenia: • powinny posiadać co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji • powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów • powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń • powinny być zamontowane w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – w szczególności podziemnej • teren należy wyposażyć w tablice informacyjne zawierające regulamin określający zasady i warunki korzystania z urządzeń – w formie piktogramów oraz znak zakazu palenia. • wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami 2) CZĘŚĆ II: Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń działce nr 348/1 Projektuje się posadowienie i montaż następujących urządzeń: Plac zabaw: • Zestaw OSA 1 - 1 szt. • Piramida sprawnościowa - 1 szt. • Huśtawka - 1 szt. Siłownia plenerowa: • wyciąg górny - 1 szt. • orbitrek - 1 szt. • podwójne wahadło - 1 szt. • wioślarz - 1 szt. • wycisk siedząc - 1 szt. • biegacz - 1 szt. Strefa relaksu: • stolik do gry w szachy wraz z 4 siedziskami - 1 szt Elementy małej architektury: • ławka - 4 szt. • kosz na śmieci - 1 szt. • tablica regulaminowa - 1 szt. • stojak rowerowy trzystanowiskowy - 1 szt. Ogrodzenie: ogrodzenie z przęseł metalowych z furtką szerokości 1m Uwaga: Montaż i posadowienie urządzeń do zabaw – zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa istniejących urządzeń, elementów małej architektury oraz pni drzew, zgodnie z PN-EN 1176. Wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń do zabaw oraz ćwiczeń Zainstalowane urządzenia: • powinny posiadać co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji • powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów • powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń • powinny być zamontowane w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – w szczególności podziemnej • teren należy wyposażyć w tablice informacyjne zawierające regulamin określający zasady i warunki korzystania z urządzeń – w formie piktogramów oraz znak zakazu palenia. • wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami Ukształtowanie terenu: Projekt zakłada posadowienie urządzeń dostosowanych do istniejącego poziomu terenu. Projektowane nawierzchnie: Dla urządzeń zabawowych należy zastosować nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek, zgodnie z wymaganymi strefami bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych – proponuje się nawierzchnię piaskową, grubość min. 30 cm. Stosować wyłącznie piasek oczyszczony, bez cząstek mułu i gliny, przeznaczony na place zabaw. Pod urządzeniami fitness – proponuje się nawierzchnię trawiastą. W strefie komunikacji – projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej – proponowane warstwy podbudowy: • 6 cm - kostka betonowa koloru szarego (ograniczenie obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem) • 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 • 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5mm stabilizowanego mechanicznie • 10 cm - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego • grunt rodzimy ubity mechanicznie Uwaga: konstrukcja podbudowy nawierzchni wymaga dostosowania do lokalnych warunków gruntowych. Zieleń: W części wypoczynkowej proponuje się nasadzenia zieleni: drzewa (np. klon pospolity, robinia akacjowa) lub krzew (pęcherznica, kalinolistna, tawuła) 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w projektach budowlanych; oddzielnie dla każdego obiektu. (ZAŁĄCZNIKI NR 6 I 7)   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45223800-4   
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45000000-7 |
| 45100000-8 |
| 45212140-9 |
| 45112723-9 |
| 45223800-4 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:**   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:**   
**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: a) DLA CZĘŚCI I: - zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać się, że: − wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 30 000,00 zł polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub wykonaniu placów zabaw. UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych. b) DLA CZĘŚCI II: - zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać się, że: − wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 30 000,00 zł polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub wykonaniu placów zabaw. UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych. UWAGA: JEŻELI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA OBIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA MUSI WYKAZAĆ DWIE ROBOTY BUDOWLALNE KAŻDA O WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ.   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:   
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
  
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: 1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osobę umocowaną, 2) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy oraz wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa powyżej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów – wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, 4) załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 5) KOSZTORYS OFERTOWY – dla każdej części zamówienia 6) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty wraz z załącznikami nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza), 7) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 8) oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (może być zawarte w treści oferty), 9) informacja o wystąpieniu u Zmawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 10 do SIWZ), 10) Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 11) -jeżeli dotyczy Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie   
Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:   
**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:   
**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:   
**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
Informacje dodatkowe:   
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   
**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:   
**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena brutto | 95,00 |
| Wydłużenie okresu gwarancji | 5,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
Informacje dodatkowe   
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczności wprowadzenia przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, 3) konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub robót zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji, 4) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i długotrwałe opady deszczu, utrudniające lub uniemożliwiające realizacje umowy,) 5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkód w gruncie, przeszkód konstrukcyjnych obiektów, których nie przewidział projektant i zamawiający, 4. W okolicznościach wymienionych w ust. 3 Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu, muszą mieć odzwierciedlenie w protokole. 5. Zmiany dotyczących zakresu w przedmiocie zamówienia: 1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane: a) wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: − są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. − stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, przeszkód konstrukcyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji lub błędów w dokumentacji projektowej, − pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, − wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, − pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub poprawy warunków bezpieczeństwa obiektu, b) zaniechanie robót jest możliwe, jeśli: − są następstwem zleconych robót dodatkowych, − nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia. 6. Zamawiający określa następujące warunki zmian, o których mowa w ust. 5: 1) warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest złożenie wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian. 2) wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem projektu lub Zamawiającym i może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie. 3) wprowadzenie robót ograniczających zakres prac objętych umową, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b powiązane jest ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie. 7. Zmiany wynagrodzenia umownego są możliwe: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robot budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 i 6. 8. Zamawiający określa następujące warunki zmian, o których mowa w ust. 7: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 2) w przypadku zmiany zakresu świadczeń wykonawcy, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 wysokość zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie odpowiednio i proporcjonalnie do zakresu zmiany świadczeń wykonawcy.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2019-07-25, godzina: 10:00,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
Nie   
Wskazać powody:   
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
>   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie   
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie   
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok, gm. Zambrów |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**CZĘŚĆ I: Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok na działce nr 94/3 i 103/2 UWAGA: demontaż starego ogrodzenia i istniejących urządzeń zabawowych dokona Zamawiający. Zakres robót: 1) Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urządzeń. 2) Korytowanie wytyczonej strefy bezpiecznej i strefy pod kostką betonową. 3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych z urządzeniami zabawowymi, urządzeniami fitness, małą architekturą oraz tablicami regulaminowymi. 4) Montaż ogrodzenia panelowego. 5) Wykonanie nawierzchni amortyzującej wg. rysunku. 6) Wykonanie nasadzeń. 7) Uzupełnienie brakującej darni (w okolicy urządzeń zabawowych). 8) Prace porządkowe. PRACE ZIEMNE: Korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną z piasku i kostkę betonową, kopanie dołów pod nowe fundamenty urządzeń, betonowanie. Wyrównanie terenu po wykopach pod fundamenty, uzupełnienie brakującej darni poprzez wysiew nasion, wykonanie nasadzeń, prace porządkowe. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: Teren przeznaczony pod montaż huśtawki wahadłowej dwu stanowiskowej i pod zestawy zabawowo sprawnościowe wykorytować i wysypać piaskiem. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Musi to być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ: Informacje podstawowe: 1) Elementy zabawowe – powinny posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa. 2) Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 3) Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4) Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. Charakterystyka szczegółowa urządzeń została zawarta w kartach katalogowych urządzeń. Projektuje się posadowienie i montaż następujących urządzeń: Plac zabaw: a) Zestaw zabawowy - 1 szt. b) Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i z siedziskiem LLDPE dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. c) Tablica regulaminowa placu zabaw – 1 szt. Elementy konstrukcyjne stalowe (słup ocynkowany ogniowo), tablica wykonana z blachy. d) Zestaw sprawnościowy – 1 szt. e) Trampolina ziemna 150 x 150 cm – 1 szt. f) Ławka z oparciem np. Owieczka – 2 szt. g) Ławka z oparciem np. Panda – 1 szt. h) Kosz na śmieci – 1 szt. Siłownia zewnętrzna: a) Wyciąg górny dla niepełnosprawnych b) Biegacz wolnostojący c) Motyl integracyjny d) Prasa nożna hydrauliczna e) Wahadło pojedyncze f) Wioślarz wolnostojący g) Tablica regulaminowa siłowni h) Kosz na śmieci Strefa rekreacji: a) Stół betonowy do ping ponga b) Stół betonowy do szach i chińczyka – dopuszcza się rozwiązanie pojedyncze lub dwa połączone stoły w jeden c) Ławki z oparciem – 4 szt. d) Nasadzenia zieleni: 45 szt. żywotnika w odmianie ‘Smaragd’ o wys. min. 50 cm. Ogrodzenie panelowe – 137,66 mb Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli o wysokości całkowitej 1,00 m o rozstawie osiowym słupków 2,58 m. Słupek panelowy 40x60. Grubość drutów 4 mm. Elementy ogrodzenia panelowego powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe w kolorze antracyt. Panele ogrodzeniowe pozbawione górnych końcówek drutów (grzebienia). Obejmy montażowe systemowe dostosowane do montażu paneli. Słupki i przęsła wykonane z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Furtki wyposażone w komplet zawiasów regulowanych, klamkę, zamek. Furtki powinny się otwierać w stronę placu zabaw (do wewnatrz). Nawierzchnia z kostki betonowej: projektuje się utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland szara z mikrofazą, która będzie posadowiona na równi z poziomem 0. Plac zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zabawowych, materiałów z których są wykonane zabawki, nawierzchni na których stoją urządzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw. Wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń do zabaw oraz ćwiczeń Zainstalowane urządzenia: • powinny posiadać co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji • powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów • powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń • powinny być zamontowane w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – w szczególności podziemnej • teren należy wyposażyć w tablice informacyjne zawierające regulamin określający zasady i warunki korzystania z urządzeń – w formie piktogramów oraz znak zakazu palenia. • wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 37535200-9, 45000000-7, 45100000-8, 45212140-9, 45112723-9, 45223800-4, 45111291-4  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2019-10-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena brutto | 95,00 |
| Wydłużenie okresu gwarancji | 5,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń, gmina Zambrów |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**CZĘŚĆ II: Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń działce nr 348/1 Projektuje się posadowienie i montaż następujących urządzeń: Plac zabaw: • Zestaw OSA 1 - 1 szt. • Piramida sprawnościowa - 1 szt. • Huśtawka - 1 szt. Siłownia plenerowa: • wyciąg górny - 1 szt. • orbitrek - 1 szt. • podwójne wahadło - 1 szt. • wioślarz - 1 szt. • wycisk siedząc - 1 szt. • biegacz - 1 szt. Strefa relaksu: • stolik do gry w szachy wraz z 4 siedziskami - 1 szt Elementy małej architektury: • ławka - 4 szt. • kosz na śmieci - 1 szt. • tablica regulaminowa - 1 szt. • stojak rowerowy trzystanowiskowy - 1 szt. Ogrodzenie: ogrodzenie z przęseł metalowych z furtką szerokości 1m Uwaga: Montaż i posadowienie urządzeń do zabaw – zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa istniejących urządzeń, elementów małej architektury oraz pni drzew, zgodnie z PN-EN 1176. Wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń do zabaw oraz ćwiczeń Zainstalowane urządzenia: • powinny posiadać co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji • powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów • powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń • powinny być zamontowane w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – w szczególności podziemnej • teren należy wyposażyć w tablice informacyjne zawierające regulamin określający zasady i warunki korzystania z urządzeń – w formie piktogramów oraz znak zakazu palenia. • wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami Ukształtowanie terenu: Projekt zakłada posadowienie urządzeń dostosowanych do istniejącego poziomu terenu. Projektowane nawierzchnie: Dla urządzeń zabawowych należy zastosować nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek, zgodnie z wymaganymi strefami bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych – proponuje się nawierzchnię piaskową, grubość min. 30 cm. Stosować wyłącznie piasek oczyszczony, bez cząstek mułu i gliny, przeznaczony na place zabaw. Pod urządzeniami fitness – proponuje się nawierzchnię trawiastą. W strefie komunikacji – projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej – proponowane warstwy podbudowy: • 6 cm - kostka betonowa koloru szarego (ograniczenie obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem) • 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 • 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5mm stabilizowanego mechanicznie • 10 cm - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego • grunt rodzimy ubity mechanicznie Uwaga: konstrukcja podbudowy nawierzchni wymaga dostosowania do lokalnych warunków gruntowych. Zieleń: W części wypoczynkowej proponuje się nasadzenia zieleni: drzewa (np. klon pospolity, robinia akacjowa) lub krzew (pęcherznica, kalinolistna, tawuła)   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 37535200-9, 45000000-7, 45100000-8, 45212140-9, 45112723-9, 45223800-4, 45111291-4  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2019-10-10  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena brutto | 95,00 |
| Wydłużenie okresu gwarancji | 5,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
|  |