…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

FORMULARZ CENOWY

**Część nr 1: komputery przenośne (Laptopy) nowe – 25 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Proponowane parametry, nazwa handlowa oferowanego komputera |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:HD (**1366x768**) w technologii LED przeciwodblaskowy(**matowy**) |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| 3. | Procesor | Procesor klasy x86, co najmniej **2 rdzeniowy**, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnychZaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście **Passmark CPU Mark wynik min.: 1800** punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net> ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.  |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB,  |  |
| 5. | Dysk twardy | Min. 320 GB SATA,  |  |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze |  |
| 7. | Wymagania dotyczące zasilania | Zasilacz fabryczny |  |
| 8. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zainstalowany system zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft **Windows 7 Professional PL** lub Microsoft **Windows 8/8.1 PRO PL**, system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft przy pierwszym uruchomieniu |  |
| 13. | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy:- kontrola sekwencji startowej(bootującej);- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń |  |
| 14. | Warunki gwarancji | **co najmniej 2 lata** |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe | * 1. Wbudowane porty i złącza:

- **1 x HDMI**- Wbudowane, co najmniej **3 szt. USB**- **RJ-45*** 1. Karta sieciowa **LAN 10/100/1000** Ethernet **RJ 45** zintegrowana z płytą główną
	2. Klawiatura (układ US -QWERTY), Touchpad
	3. Wbudowany napęd optyczny, **nagrywarka DVD +/- RW**
	4. **Torba do przenoszenia laptopa**
	5. **Mysz optyczna przewodowa**
 |  |
|  | **Cena jednostkowa netto - …… zł x 25 szt. = ……… zł + 23% VAT - …… = ……….. zł wartość brutto** |

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

FORMULARZ CENOWY

**Część nr 2: skaner sieciowy dwustronny jednoprzebiegowy kolorowy** **– 1 sztuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Proponowane parametry, nazwa handlowa urządzenia |
| 1 | Sieciowy skaner dwustronny jednoprzebiegowy kolorowy, z interfejsem sieciowym LAN | - samodzielne skanowanie dokumentów wielostronicowych i wysyłanie ich na udział sieciowy ( protokołem SMB) poprzez złącze LAN w skanerze ( bez udziału innego komputera/oprogramowania)- rozdzielczość optyczna min. 600 dpi- zapis zeskanowanych dokumentów m.in. do formatu PDF- skanowanie dwustronne w jednym przebiegu- szybkość skanowanie: minimum 30 str/min czarno-białe przy 300dpi minimum 20 str/min kolor przy 300 dpi- dzienna obciążalność min. 2000 zeskanowanych dokumentów- pojemność podajnika min. 40 stron- wbudowane złącze LAN RJ45 |  |
| **Cena jednostkowa netto - ………… + 23% VAT = …………. zł brutto** |

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

FORMULARZ CENOWY

**Część nr 3: Serwery używane (poleasingowe) – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne, parametry techniczne** | **Proponowane parametry, nazwa handlowa** |
| 1 | Typ | **Używany(poleasingowy)** serwer do szafy rack 19”, min 2U |  |
| 2. | Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, , jako baza danych, kontroler domeny |  |
| 3. | Procesory | **- Dwa** procesory klasy **x86, 64 bitowe**Każdy z nich co najmniej **4 rdzeniowy**- Procesor musi posiadać również wsparcie sprzętowe dla wirtualizacji **HYPER-V**- Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście **Passmark CPU Mark wynik min.: 5000** punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie <http://www.cpubenchmark.net> ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 64 GB |  |
| 5. | Kieszenie na dyski twarde | Minimum **8 kieszeni** z ramkami „HOT-SWAP” na dyski **SAS 3,5 cala**  |  |
| 6. | Obudowa i zasilanie | Obudowa umożliwiająca montaż w **szafie 19 cali** , wysokość serwera min. **2U**, **dwa zasilacze redundantne** |  |
| 7. | Łączność | Zintegrowane dwie karty sieciowe LAN RJ45 o prędkości co najmniej 1 Gbit |  |
| 8. | Kontroler dysków SAS | Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 512MB, oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę minimum 8 napędów dyskowych SAS o rozmiarze min 3 TB, oraz obsługujący poziomy RAID 0/1. Kontroler musi posiadać wsparcie sterowników przez producenta dla systemu Windows Serwer 2012 Std R2 x64 PL |  |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 10. | Napęd DVD | Wbudowany lub dołączany przez port USB napęd DVD |  |
| 11. | Warunki gwarancji | Co najmniej 12 miesiące |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza minimum: - 1 x DSUB- 2 x RJ 45- 3 sloty PCI-Express , w tym jeden x16 |  |
| Cena jednostkowa netto - …….. zł x 2 szt. = …………… zł + 23% VAT = ………. zł brutto |

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

FORMULARZ CENOWY

**Część nr 4: sprzęt komputerowy i akcesoria informatyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Ilość szt.** | **Parametry techniczne proponowanego sprzętu lub podzespołów, nazwa handlowa** | **Cena jed. netto** | **Wartość netto** |
|  | Monitor 23,5” lub więcej, matryca typu IPS , podświetlenie LED | Monitor 23,5” cali lub więcej, z matrycą typu IPS i podświetlaniem LED, rozdzielczość minimum 1680x1050, matryca antyodblaskowa (matowa), co najmniej jedno złącze D-SUB, i jedno złącze cyfrowe ( HDMI lub DVI) | 4 |  |  |  |
|  | Drukarka przenośna atramentowa | **Drukarka przenośna atramentowa,** prędkość wydruku minimum 3 strony/minutę, rozdzielczość minimum 600x600 dpi, interfejs USB2.0, wydruk na formatach A4,A5,A6, **drukarka musi być wyposażona w akumulator** umożliwiający prace bez przyłączenia do sieci energetycznej. Zasilacz fabryczny w komplecie.**Waga max 2.7 kg** z akumulatoremTorba do przenoszenia drukarki wraz z baterią i zasilaczem. | 2 |  |  |  |
|  | Dyski SAS 3.5 cala | Dysk SAS 3.5 cala o pojemności minimum 2 TB, pamięć cache min. 64 MB | 8 |  |  |  |
| 1. 4
 | Kość pamięci DDR2 2 GB ECC prędkość min 667 MHz | Kość pamięci **DDR2 2 GB ECC** prędkość szyny min 667 MHz, kompatybilna z płyta główną Intel ServerBoard S3000AH | 8 |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna, sieciowa, dwustronna | **Drukarka laserowa monochromatyczna, dwustronna, sieciowa**- gwarancja producenta 3 letnia na moduły bębna i developera , lub do 100.000 przebiegu stron ( co upłynie szybciej)- wydruk 35 strona A4 /min (jednostronny)- **podajnik papieru na min 250** arkuszy- **min. 256 MB** pamięci - **toner** umożliwiający wydruk min.**7200 stron** zgodnie z ISO/IEC 19752. ( nie dotyczy tonera startowego zainstalowanego w drukarce)- procesor taktowany min. 500 MHz- interfejs LAN 10/100/Mbit | 4 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość netto: |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |
|  |  | Razem wartość brutto |  |

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

FORMULARZ CENOWY

**Część nr 5: oprogramowanie komputerowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oprogramowanie** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Ilość szt.** | **Parametry techniczne proponowanego sprzętu lub podzespołów, nazwa handlowa** | **Cena jed. netto** | **Wartość netto** |
| 1. | Licencja Navicat Premium dla Windows | 1 licencja programu Navicat Premium dla Windows lub innego równoważnego o identycznej funkcjonalności, licencja bezterminowa | 1 |  |  |  |
| 2. | licencje Microsoft Office 2013 Home and Businness PL lub inny równoważny | 9 **licencji pakietu MS Office 2013 PL** **Home and Business PL**, lub równoważny, umożliwiający integrację z wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami, w tym wypełnianie formularzy opartych na Visual Basic, umożliwiający edycję plików o rozszerzeniach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx . Sposób licencjonowania pozwalający na użytkowanie przez firmę (Urząd Kontroli Skarbowej), w wersji mającej między innymi następujące składniki Word, Excel, PowerPoint, Outlook, licencja bezterminowa | 9 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość netto; |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |
|  |  | Razem wartość brutto: |  |

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy