Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac: Prace rozbiórkowe budynku Internatu, budynku pawilonu handlowo-usługowego, budynku przetłaczania gazów medycznych.

Opis budynków oraz zakres prac do przeprowadzenia:

1. Budynek Internatu

Rozbiórka budynku Internatu jest realizacją I etapu inwestycji pn.” Przebudowa i rozbudowa przychodni przyszpitalnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 197/16 z dnia 24.08.2016r.

**Rok zakończenia budowy: 1950**

Budynek wolnostojący, podpiwniczony, parter, I piętro, II piętro,

mur z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. z dwustr. tynkiem gr. 51 cm stropodach,

dach pokryty papą.

Okna drewniane skrzynkowe.

Powierzchnia użytkowa :443,2m²

Kubatura : 3230,4m³

Budynek został odłączony od wszystkich mediów.

Zakres prac:

- Zabezpieczenie terenu wykonywania prac.

- Wyburzenie budynku do poziomu -0,5m poniżej terenu, zasypanie piwnic wstępnie rozdrobnionym gruzem oraz wyrównanie terenu.

- Wywóz oraz utylizację gruzu

- Uprzątnięcie oraz zagęszczenie terenu celem czasowego udostępnienia dodatkowych miejsc parkingowych.

2. Budynek Pawilonu Handlowo-Usługowego

**Budynek murowany z płaskim stropodachem, płyta żelbetowa pokryta papą. Ściany murowane gr. 20cm, otynkowane**

Parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. Fundament betonowy. Do budynku przylega wiata z blachy trapezowej.

Wymiary:

Długość: 10,40m

Szerokość: 10,49m

Wysokość: 2,86m

Powierzchnia użytkowa : 55m²

Powierzchnia całkowita : 90m²

Kubatura : 127m³

Budynek został odłączony od wszystkich mediów.

Zakres prac:

- Zabezpieczenie terenu wykonywania prac.

- Wyburzenie budynku do poziomu posadowienia oraz wyrównanie terenu.

- Wywóz oraz utylizację gruzu

3. Obiekt Przetłaczania Gazów Medycznych

**Budynek murowany z płaskim stropodachem pokrytym papą.**

Parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. Fundament betonowy.

Wymiary:

Długość: 5,80m

Szerokość: 3,70m

Wysokość: 3,00m

Powierzchnia całkowita : 22m²

Kubatura : 64m³

Budynek został odłączony od wszystkich mediów.

Zakres prac:

- Zabezpieczenie terenu wykonywania prac.

- Wyburzenie budynku do poziomu posadowienia oraz wyrównanie terenu.

- Wywóz oraz utylizację gruzu

Wymagania:

Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem Działu Technicznego: Marek Sosna tel: 32 39 34 318.