Załącznik Nr 2e do SIWZ

**Kosztorys ofertowy**

**Część nr 5. Miejsca parkingowe na Małym Cichym przy ul. Hrubieszowskiej.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  |  |  |  |  | netto |
| 1 | KNNR 6/805/5 | Rozebranie nawierzchni z płyt a¿urowych, na podsypce piaskowej - z wywozem i |  |  |  |  |  |
|  | analogia | utylizacją |  | m2 | 16,6 |  |  |
| 2 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z destruktu i gruzu, grubość średnio 10˙cm, mechanicznie |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  | m2 | 526,24 |  |  |
| 3 | KNNR 1/104/2 | Karczowanie pni koparką podsiębierną, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25˙cm |  | szt | 3,00 |  |  |
| 4 | KNNR 1/104/3 | Karczowanie pni koparką podsiębierną, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35˙cm |  | szt | 2,00 |  |  |
| 5 | KNNR 1/104/8 | Karczowanie pni koparką podsiębierną, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 76-100˙cm |  | szt | 1,00 |  |  |
| 6 | KNNR 1/104/9 | Karczowanie pni koparką podsiębierną, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 101-130˙cm |  | szt | 1,00 |  |  |
| 7 | KNNR 1/102/3 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie |  | m2 | 108,57 |  |  |
| 8 | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe |  | szt | 2,00 |  |  |
| 9 | KNRW 218/309/ | Montaż rury ochronnej na sieci wodociągowej wo150 wraz z robotami ziemnymi |  |  |  |  |  |
|  | 1kalkulacja |  |  |  |  |  |  |
|  | własna |  |  | m | 75,80 |  |  |
| 10 | KNNR 1/202/3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku |  |  |  |  |  |
|  |  | samochodami samowyładowczymi , koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II-koryto |  | m3 | 217,13 |  |  |
| 11 | KNNR 6/103/3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |  |  |  |  |  |
|  | (2) | wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny |  | m2 | 542,84 |  |  |
| 12 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 15x30˙cm, ława betonowa z |  |  |  |  |  |
|  |  | oporem, podsypka cementowo-piaskowa |  | m | 92,20 |  |  |
| 13 | KNNR 6/404/5 | Oporniki betonowe 12x25 cm, szare, ława betonowa z oporem, podsypka |  |  |  |  |  |
|  | analogia | cementowo-piaskowa |  | m | 123,60 |  |  |
| 14 | KNNR 6/104/1 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15˙cm, |  |  |  |  |  |
|  | (1) | Krotność=1,5 |  | m2 | 461,00 |  |  |
| 15 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm |  | m2 | 461,00 |  |  |
| 16 | KNNR 6/503/6 | Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych grubości 10 cm na podsypce |  |  |  |  |  |
|  | analogia | piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym 0/4 |  | m2 | 384,00 |  |  |
| 17 | KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z |  |  |  |  |  |
|  | (1) | wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara |  | m2 | 60,00 |  |  |
| 18 | KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z |  |  |  |  |  |
|  | (2) | wypełnieniem spoin piaskiem, kostka grafitowa-pasy |  | m2 | 17,00 |  |  |
| 19 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie, humus grubości 10˙cm z uzupełnieniem ziemia w |  |  |  |  |  |
|  |  | obramowaniach śr. 10 cm-zieleniec |  | m2 | 28,50 |  |  |
| 20 | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III- pas za |  |  |  |  |  |
|  |  | obramowaniem szer. 1 m |  | m2 | 97,90 |  |  |
| 21 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie, humus grubości 5˙cm- pas za obramowaniem szer. 1 m |  | m2 | 97,90 |  |  |
| 22 | KNNR 6/702/1 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowane, Fi˙60˙mm |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  |  | szt | 3,00 |  |  |
| 23 | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie, |  |  |  |  |  |
|  |  | folia typu II (D18a z T29 -2 kpl) lub D18-1szt |  | kpl | 3,00 |  |  |
| 24 | KNNR 6/702/5 | Przestawienie istniejących znaków - 1 słupek z A11a-T1-B33 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 25 | KNNR 6/705/5 | Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, malowanie ręczne |  |  |  |  |  |
|  |  | (P24 na nawierzchni barwy niebieskiej) |  | m2 | 36,00 |  |  |
| Wartość netto: | | | | | | |  |
| Podatek VAT: | | | | | | |  |
| Wartość brutto: | | | | | | |  |

………………………………………………………………………….