Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 42912-2016 z dnia 2016-02-26 r.](http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42912&rok=2016-02-26) Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość
Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników na terenie miasta Zamość w 2016 r. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. : 1) wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV, 800m2 2) wykonanie warstwy odsączającej, 800 m2 3) podsypka z piasku gr.3...
Termin składania ofert: 2016-03-14

**Zamość: Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników na terenie miasta Zamość w 2016 r**
**Numer ogłoszenia: 91066 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 42912 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6383198, faks 084 6396189.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników na terenie miasta Zamość w 2016 r.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników na terenie miasta Zamość w 2016 r Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. : 1)wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV, 800m2 2)wykonanie warstwy odsączającej, 800 m2 3)podsypka z piasku gr.3 cm , 200m2 4)podsypka cem.-piask gr 3 cm, 1500 m2 5)podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, 1800 m2 6)obrzeża betonowe, 400 m, 7)rozebranie krawężników, 700 m, 8)ustawienie krawężników, krawężnik nowy, 500 m, 9)rozebranie kostki betonowej gr 6 cm, 8 cm, 500 m2 10)chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6 cm, 500 m2 11)nawierzchni z kostki brukowej betonowej kostka nowa ,gr.8 cm, 50m2 12)nawierzchni z kostki brukowej betonowej kostka Zamawiającego ,gr.8 cm, 100m2 13)rozebranie nawierzchni z płyt 35x35x5 cm, 200 m2 14)ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 cm , płyty Zamawiającego, 80 m2 15)ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 cm - materiał Wykonawcy, 80m2 16)remont nawierzchni z klinkieru : - klinkier z rozbiórki, 20m2 - klinkier nowy, 20 m2 17)remont nawierzchni z trylinki - trylinka Zamawiającego, 100m2 18)regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie, szt.8 19)transport materiałów z rozbiórki, 1000 m3 20)mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych z mechanicznym zagęszczeniem 15000 m2 21)mechaniczne ścinanie poboczy , 600 m2 22)rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego , 80 m2.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 29.03.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Remontowo Budowlany TRAMES - Piasecki i Małyszek s.j., ul. Graniczna 8b, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 280487,80 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 192825,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 192825,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 273050,80
* **Waluta:** PLN .